|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Стройка: | Жилые строения (80участков) п. Куликово | | |
|  | | | |
| Объект: | Жилые строения (80участков) п. Куликово | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4** | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | |
| на Наружное освещение | | | |
| Основание: Проект 51-09-12-ЭН.С | | | |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; | | | |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; | | | |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; | | | |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. | | | |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. | | | |
| Сметная стоимость: | | **929.751** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | **399.501** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | **0.450** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | **46.962** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 12.2012 г. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. НАРУЖHОЕ ОСВЕЩЕHИЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | Е33-04-014-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка светильников с лампами люминесцентными, 1 светильник | 34 | 703.30 | 433.90 | 23 912.22 | 9 084.37 | 14 752.46 | 2.29 | 77.86 |
| 267.19 | 128.53 | 4 369.89 | 0.8 | 27.2 |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 5.05; К4 = 12.43; К5 = 3.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2. | Е33-04-003-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных, 1 опора | 34 | 1 491.93 | 739.69 | 50 725.74 | 22 050.58 | 25 149.32 | 5.56 | 189.04 |
| 648.55 | 133.36 | 4 534.13 | 0.83 | 28.22 |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 4.7; К4 = 12.44; К5 = 1.12; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | С403-1180  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Стойка железобетонная вибрированная для опор, шт. | 34 | 7 280.00 |  | 247 520.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (34.0)\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1.12; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4. | С101-1714  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Болты с гайками и шайбами строительные, т | 0.17 | 62 831.28 |  | 10 681.32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (34.0)\*0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 5. | С502-9075  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Провода с резиновой изоляцией, м | 340 | 33.07 |  | 11 242.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (34.0)\*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 6. | С509-9042  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, шт. | 34 | 6 807.50 |  | 231 455.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (34.0)\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.89; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 7. | С509-0675  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 70, 10 шт. | 3.4 | 1 840.85 |  | 6 258.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 8. | Е33-04-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления | 15 | 313.81 | 107.49 | 4 707.21 | 3 006.32 | 1 612.42 | 1.8 | 27 |
| 200.42 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 6.08; К4 = 1; К5 = 3.49; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 9. | С101-9341  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, т | 0.3 | 106 445.00 |  | 31 933.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (15.0)\*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.49; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 10. | Е01-02-031-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2, 100 ям | 0.44 | 17 794.68 | 15 458.00 | 7 829.66 | 1 028.14 | 6 801.52 | 22.74 | 10.0056 |
| 2 336.68 | 3 968.28 | 1 746.04 | 24.71 | 10.8724 |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 3.98; К4 = 12.43; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **626 265.64** | **35 169.41** | **48 315.72** |  | **303.9056** |
|  |  | **10 650.06** |  | **66.2924** |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 11. | С501-0331  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 1000 м | 1.55 | 85 500.00 |  | 132 525.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 12. | С502-0516  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.34 | 28 000.00 |  | 9 520.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 13. | С504-0284  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1312М5 на 60А, шт. | 1 | 8 500.00 |  | 8 500.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 14. | Х16-1002  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Краны на автомобильном ходу 16 т, маш.-ч | 50 | 1 200.00 | 1 200.00 | 60 000.00 |  | 60 000.00 |  |  |
|  | 15.10 | 755.00 | 1 | 50 |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 15. | Х16-0401  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м, маш.-ч | 30 | 800.00 | 800.00 | 24 000.00 |  | 24 000.00 |  |  |
|  | 12.92 | 387.60 | 1 | 30 |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **234 545.00** |  | **84 000.00** |  |  |
|  |  | **1 142.60** |  | **80** |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **860 810.64** | **35 169.41** | **132 315.72** |  | **303.9056** |
|  |  | **11 792.66** |  | **146.2924** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **399 500.99** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ-** |  |  |  | **399 500.99** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **461 309.65** | **35 169.41** | **132 315.72** |  | **303.9056** |
|  |  | **11 792.66** |  | **146.2924** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **290 134.82** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 2, 8; %=80 - по стр. 10)** |  |  |  | **47 416.90** |  |  |  |  |
|  | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94** | **0.94** |  |  | **44 571.89** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 8; %=45 - по стр. 10)** |  |  |  | **27 075.56** |  |  |  |  |
|  | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9** | **0.9** |  |  | **24 368.00** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **530 249.54** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **0.94** |  |  | **44 571.89** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **0.9** |  |  | **24 368.00** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **929 750.53** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | ООО"Балтсервис" Косоглядов В.П |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | СНТ "Морское" |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |