|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Стройка: | Жилые строения (80участков) п. Куликово | | |
|  | | | |
| Объект: | Жилые строения (80участков) п. Куликово | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2** | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | |
| на Электроснабжение 0,4КВ | | | |
| Основание: Проект 51-09-12-ЭС т.2 | | | |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; | | | |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; | | | |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; | | | |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. | | | |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. | | | |
| Сметная стоимость: | | **3 051.801** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | **2 902.983** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | **3.138** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | **378.226** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 12.2012 г. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | Е01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 4.258 | 15 824.24 |  | 67 379.61 | 67 379.61 |  | 154 | 655.732 |
| 15 824.24 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2. | Е01-02-061-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 2.839 | 9 601.74 |  | 27 259.34 | 27 259.34 |  | 97.2 | 275.9508 |
| 9 601.74 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | Е34-02-003-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий, 1 канало-километр трубопровода | 0.692 | 15 121.88 |  | 10 464.34 | 10 253.49 |  | 133 | 92.036 |
| 14 817.18 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.42; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.27; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4. | С507-9004  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Трубы ПВХ D= 160мм, 10 м | 69.2 | 2 125.50 |  | 147 084.60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.692)\*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 3.27; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **252 187.89** | **104 892.44** |  |  | **1023.7188** |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 5. | Ц08-02-141-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг, 100 м кабеля | 16.19 | 4 282.08 | 2 451.59 | 69 326.91 | 28 104.40 | 39 691.26 | 13.7 | 221.803 |
| 1 735.91 | 516.96 | 8 369.64 | 3.22 | 52.1318 |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 4.51; К4 = 12.43; К5 = 4.43; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 6. | Ц08-02-148-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг, 100 м кабеля | 3.73 | 5 784.14 | 3 101.74 | 21 574.84 | 8 648.69 | 11 569.49 | 18.3 | 68.259 |
| 2 318.68 | 683.90 | 2 550.94 | 4.26 | 15.8898 |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 4.45; К4 = 12.43; К5 = 5.19; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 7. | Ц08-02-142-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля | 19.92 | 4 187.21 | 3 330.39 | 83 409.28 | 16 733.46 | 66 341.29 | 6.63 | 132.0696 |
| 840.03 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 5.45; К4 = 12.4; К5 = 12.44; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 8. | Ц08-02-143-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами одного кабеля, 100 м кабеля | 19.92 | 4 471.89 | 3 543.92 | 89 080.10 | 18 122.76 | 70 594.83 | 7.18 | 143.0256 |
| 909.78 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 5.45; К4 = 12.4; К5 = 12.38; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 9. | Ц08-02-165-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, 1 шт. | 32 | 664.53 |  | 21 265.11 | 20 475.51 |  | 5.05 | 161.6 |
| 639.86 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 3.82; К4 = 12.4; К5 = 4.7; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 10. | Ц08-02-165-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2, 1 шт. | 40 | 884.25 |  | 35 369.97 | 34 211.89 |  | 6.75 | 270 |
| 855.30 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 3.82; К4 = 12.4; К5 = 5.17; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 11. | Ц08-03-521-28  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт. | 40 | 708.01 | 16.12 | 28 320.42 | 23 281.16 | 644.94 | 4.15 | 166 |
| 582.03 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 4.66; К4 = 12.47; К5 = 0.59; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 12. | Ц08-03-524-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками <предохранитель-выключатель>, или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А, 1 шт. | 36 | 887.55 | 11.00 | 31 951.73 | 14 899.45 | 396.09 | 3.17 | 114.12 |
| 413.87 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 4.89; К4 = 12.47; К5 = 2.55; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 13. | Ц08-03-526-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 168 | 548.10 | 6.17 | 92 081.00 | 48 846.37 | 1 037.10 | 2.32 | 389.76 |
| 290.75 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.42; К3 = 5.06; К4 = 12.47; К5 = 1.37; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 14. | Ц08-03-574-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2, 100 жил | 1.5 | 10 211.94 | 80.01 | 15 317.90 | 7 598.27 | 120.01 | 38.8 | 58.2 |
| 5 065.51 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 3.45; К4 = 12.47; К5 = 1.69; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 15. | Ц08-03-574-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2, 100 жил | 3 | 13 464.11 | 114.89 | 40 392.34 | 23 852.14 | 344.68 | 60.9 | 182.7 |
| 7 950.71 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 3.47; К4 = 12.49; К5 = 1.74; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 16. | Ц08-03-600-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Счетчики, устанавливаемые на готовом основании 1ф, 1 шт. | 84 | 118.65 |  | 9 966.18 | 9 546.01 |  | 0.87 | 73.08 |
| 113.64 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.42; К3 = 5.45; К4 = 12.47; К5 = 8.2; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 17. | Ц08-02-471-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 4.4 | 4 861.25 | 202.48 | 21 389.49 | 5 831.16 | 890.91 | 10.7 | 47.08 |
| 1 325.26 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 5.32; К4 = 12.39; К5 = 4.79; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 18. | Ц08-02-472-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 1.1 | 5 991.81 | 280.83 | 6 591.00 | 2 261.56 | 308.91 | 16.6 | 18.26 |
| 2 055.96 |  |  |  |  |
|  | - К2 = 12.41; К3 = 5.26; К4 = 12.4; К5 = 3.71; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **566 036.27** | **262 412.83** | **191 939.51** |  | **2045.9572** |
|  |  | **10 920.58** |  | **68.0216** |
|  | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 19. | С501-0325  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки АВБШВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 1000 м | 1.64 | 315 000.00 |  | 516 600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 20. | С501-0321  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 1000 м | 0.493 | 135 000.00 |  | 66 555.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 21. | С502-0506  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2, 1000 м | 0.075 | 165 000.00 |  | 12 375.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 22. | С502-9106  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Муфта полиэтиленовая концевая, шт. | 72 | 1 350.00 |  | 97 200.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 23. | С504-0283  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Шкаф распределительный пластиковый с цокольным основанием, шт. | 36 | 14 500.00 |  | 522 000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 24. | С509-1160  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Реечный разьеденитель 160А + плавкая вставка, шт. | 40 | 3 500.00 |  | 140 000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 25. | С509-8002  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Счетчик электроэнергии 1ф, шт. | 84 | 650.00 |  | 54 600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 26. | С509-0900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Плита ПЗК 400\*500, шт | 5793 | 65.00 |  | 376 545.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 27. | С408-9040  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Песок для строительных работ природный, м3 | 142 | 650.00 |  | 92 300.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **1 878 175.00** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **2 696 399.16** | **367 305.27** | **191 939.51** |  | **3069.676** |
|  |  | **10 920.58** |  | **68.0216** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **2 498 995.87** | **262 412.83** | **191 939.51** |  | **2045.9572** |
|  |  | **10 920.58** |  | **68.0216** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-18)** |  |  |  | **259 666.74** |  |  |  |  |
|  | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94** | **0.94** |  |  | **244 086.74** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5-18)** |  |  |  | **177 666.72** |  |  |  |  |
|  | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9** | **0.9** |  |  | **159 900.05** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ-** |  |  |  | **2 902 982.66** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **197 403.29** | **104 892.44** |  |  | **1023.7188** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **92 300.00** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=100 - по стр. 3)** |  |  |  | **85 964.65** |  |  |  |  |
|  | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94** | **0.94** |  |  | **80 806.77** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 3)** |  |  |  | **49 252.30** |  |  |  |  |
|  | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9** | **0.9** |  |  | **44 327.07** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **322 537.13** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **0.7** |  |  | **241 941.97** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **0.5** |  |  | **113 459.51** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **3 051 800.64** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | ООО"Балтсервис" Косоглядов В.П |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | СНТ "Морское" |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |